**ПАМЯТКА**

**по отбору проб воды питьевой** д**ля проведения**

**микробиологических исследований**

Порядок отбора, транспортирования и хранения проб воды установлен ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**Требования к таре:**

* Чистые стерильная емкость, изготовленная из стекла с плотно закрывающейся пробкой.

**Техника отбора проб воды из крана:**

**Не допускается:**

**- пробу воды, предназначенную для микробиологического анализа, использовать для измерения температуры или другого измеряемого на месте отбора проб показателя;**

**- ополаскивать емкости для отбора проб перед отбором проб.**

**При отборе проб должны быть обеспечены асептические условия (чистые руки или стерильные перчатки) и защита проб от пыли и попадания брызг.**

* Непосредственно перед отбором пробы кран **фламбируют** (обжигают кран горящим тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом). Качество фламбирования определяет появление шипящего звука при контакте с водой после открытия крана. После стерилизации кран полностью открывают, дают воде протечь не менее 10 минут, после чего проводят отбор проб воды.
* Стерильную емкость открывают непосредственно перед отбором, не касаясь руками внутренней поверхности пробки и горлышка тары
* Соприкосновение пробки и края емкости с любыми поверхностями исключается.
* После наполнения емкость немедленно закрывают стерильной пробкой (При заполнении емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью налитой воды).

**Правила хранения и транспортировки образцов воды**

* Отобранные образцы помещают в термоконтейнер с хладоэлементами, крышка которой не должна соприкасаться с пробками емкости.
* Доставку образцов воды осуществляют при температуре 2-10 ºС. С исключением промерзания и нагревания образцов выше рекомендуемой температуры
* Время доставки в лабораторию на исследование не должно превышать 6 часов после отбора
* Сопровождают протоколом отбора образцов воды с указанием места, даты, времени отбора и другой информации

**Доставку проб на исследование необходимо осуществлять по адресу:** г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г, дом №36 отдел работы с заказчиком.

Телефон 8(3012)283528.

**Стерильная емкость для отбора проб предоставляется после предварительного согласования необходимого количества и даты выдачи со специалистами отдела**

**Прием образцов (проб) на лабораторные исследования осуществляется только после предоплаты работ**

**Помните, что в случае нарушения сроков и условий транспортировки проб возможно искажение достоверности результатов исследования**

**Протокол отбора проб является обязательным сопроводительным документом, который Вам помогут оформить в отделе работы с заказчиком**